*7. függelék*

**Mezővárosias jellegű kisvárosias lakóterületen alkalmazható RAL skála szerint színek**

***Mezővárosias jellegű kisvárosias lakóterületen utcai és az oldalkertre néző homlokzatok vakolásához és a lábazat továbbá a falusias lakóterületek lábazatainak színezéséhez használható RAL skála szerinti színek:***

RAL 1000-1002, 1011-1013, 1018-1019, 1027, 1032, 2001-2002, 2004, 3000-3004, 3011, 3016, 4002, 6002-6003, 6005, 6010-6011, 6021, 6025, 7035, 9001, 9010, 3001, 9003, 9016.

***Mezővárosias jellegű kisvárosias lakóterületen utcai és oldalhomlokzatok faszerkezeteinek, továbbá a falusias lakóterületeken minden kültéri faszerkezetének színezéséhez használható RAL skála szerinti színek:***

– Ablakok: RAL 1000-1002, 1011-1013, 1018-1019, 1027, 1032, 2001-2002, 2004, 3000-3004, 3005, 3009, 3011, 3016, 4002, 6002-6003, 6005, 6010-6011, 6021, 6025, 7035, 8002, 8007-8019, 8024-8028, 9001, 9010, 9003, 9016.

– Bejáratok, kerítések, oromzatok, fa szerkezetű melléképítmények színezésére használható színek: RAL 1027, 2001, 3000-3004, 3005, 3009, 3011, 3016, 4002, 6002-6003, 6005, 6010-6011, 6025, 8002, 8007-8019, 8024-8028.

**Közterület-alakítási terv készítéséhez kapcsolódó szempontok**

1.) A közterület alakítási terv készítésekor figyelembe veendő általános tartalmi keretek:

a) A tervezési területen az azonos karakterű térrészeken azonos anyagú és harmonizáló stílusú utcabútorok kihelyezésére kell törekedni. A karakterterületen belül azonos módon és rendszerben telepítendők az utcanév táblák és az irányító- és forgalmi táblák.

b) az utcaszakaszon belül azonos fafajokat kell ültetni

c) A kiépítendő parkolókat fásítva, vízáteresztő burkolattal, színben, méretrendben harmonizáló burkolóanyag használatával kell kialakítani.

2.) Helyi értékvédelmi területre és Városi főutcák területére vonatkozó további tartalmi keretek:

a) A közterület alakítási tervben meghatározott paraméterű burkolati anyagokat kell beépíteni.

b) A közterület alakítási tervekben biztosítani kell az akadálymentesség megoldását is.

c) A terek egyedi arculatának biztosítása érdekében a térre komponált köztárgyak, szobrok, landart tárgyak a helyi művészek bevonásával tervezendők.

3.) Városkapuk, gazdasági és kereskedelmi területekre vonatkozó további tartalmi keretek:

a) A főutak menti teleksor ingatlanjain történő fejlesztések feltétele, hogy – amennyiben rendelkezésre áll – a közterületre vonatkozó tervekkel összehangoltan készüljenek.

b) Az utak mentén és a városkapu térségekben tájépítészetileg összehangolt fásítást kell megvalósítani.

c) A csomópontokban és a főutak mentén e rendelet IV. fejezete szerinti reklámhordozókat, reklámokat, tájékoztató és információs táblákat, összevontan meghatározott sávokban, zónákban és pontokon javasolt elhelyezni.

4.) Lakótelepi karakterű területre vonatkozó további tartalmi keretek:

a) Az új vagy átépülő tömbök beépítésénél a közterületek kialakítását, az ott létesítendő köztárgyak, utcabútorok típusát és karakterét, a zöldfelületek kialakítását, úgy kell meghatározni, hogy azok összhangban legyenek a városközpont rehabilitált karakterével.