KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 4/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete
 Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról



Kiskőrös Város Polgármestere az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított jogkörében eljáró  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  Állami Főépítésze, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Akasztó, Dunapataj, Harta, Kaskantyú, Kecel, Soltvadkert, Tabdi Önkormányzata, valamint a Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének településfejlesztéssel,  településrendezéssel  és  településkép  érvényesítéssel  összefüggő  partnerségi  egyeztetés  helyi  szabályairól szóló  19/2017.  (IX.19.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerinti partnerek véleményének kikérésével, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletben foglaltakra a következőket rendeli el: 


1. §

 
Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Jelen építési szabályzat mellékletei:
1. melléklet: Kiskőrös közigazgatási területére vonatkozó Szabályozási Tervek
1.0 – 1.40 melléklet: SZT-1 jelű szabályozási terv A1-A5, B1-B8, C0-C8, D1-D8, E2-E9, F3-F8 szelvényei M=1:2000 (Kiskőrös központi belterület) és jelmagyarázata
1.41 melléklet: Erdőtelek SZT-2 jelű szabályozási terve M=1:2000
1.42 számú melléklet: Kiskőrös SZT-3 jelű külterület szabályozási terve M=1:10 000
2. melléklet: Elővásárlási joggal érintett ingatlanok
3. melléklet: Építési tilalommal terhelt ingatlanok
4. melléklet: A belvíz által leginkább veszélyeztetett tömbök Kiskőrös belterületén”

2. §

A Rendelet 2. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. Minimális telekszélesség: A minimális telekszélesség a telek geometriai átlagszélességét jelenti.”

3. §

A Rendelet 17. § (15) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) 35 méternél nem nagyobb mélységű telek esetén a hátsó kert mérete 0 méter is lehet az egyéb követelmények betartása mellett. A 35 méternél nagyobb mélységű telek esetén az OTÉK előírásait kell figyelembe venni a hátsókert beépíthetőségére vonatkozóan, az elhelyezhető építményeket kiegészítve a 2. § 3. pontjában meghatározott fő rendeltetést kiszolgáló építményekkel (melléképületek).”

4. §

A Rendelet 23. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
	„(1) Kiskőrös területén a beépítésre szánt területek használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a következő területfelhasználási egységekbe sorolandók:



	Területfelhasználási egységek

	Általános használat szerint
	Sajátos használat szerint

	
	Megnevezés
	Jel

	Lakóterületek:
	Nagyvárosias lakóterületek
	(Ln)

	
	Kisvárosias lakóterület
	(Lk)

	
	Kertvárosias lakóterület
	(Lke)

	
	Falusias lakóterület
	(Lf)

	Vegyes területek:
	Településközpont terület
	(Vt)

	
	Intézmény terület
	(Vi)

	Gazdasági területek:
	Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
	(Gksz)

	
	Egyéb ipari terület
	(Gip)

	Üdülő terület
	Hétvégi házas üdülőterület
	(Üh)

	Különleges területek:
	Gyógyturisztikai terület
	(Kgy)

	
	Szabadidős rendeltetésű terület: sport, kemping, turisztikai
	(Ksz)

	
	Sport terület
	(Ksp)

	
	Temető területe
	(Kt)

	
	Mezőgazdasági üzemi terület
	(Km)

	
	Borászati üzemi gazdasági terület
	(Kb)

	
	Adóállomás
	(Ka)

	
	Szennyvíztisztító telep
	(Kszv)

	
	Vásártér területe
	(Kv)





5. §
(1) A Rendelet 26. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:
	AZ ÉPÍTÉSI TELEK

	övezeti
 Jele
	beépítési
 módja
	 legkisebb
kialakítható területe 
m2
	legnagyobb
beépítettsége
%
	minimális
zöldfelületi
aránya %
	épületének [legkisebb]
legnagyobb épületmagassága 
(m)

	Lk-1.1
	O
	400
	60
	20
	3,6 ([3,6]-4,5)I

	Lk-1.2
	O
	500
	60
	20
	[3,6] 4,5

	Lk-1.3
	O
	500
	40
	30
	4,5

	Lk-1.4
	O
	400
	60
	20
	6,0

	Lk-1.5
	O
	800
	50
	20
	[5,5] 9

	Lk-2.1
	SZ
	600
	35
	40
	5,5

	Lk-2.2
	SZ
	800
	40
	30
	[5,5] 7,5

	Lk-2.3
	SZ
	1200
	40
	30
	[5,5] 7,5

	Lk-3.1
	Z
	400
	60
	20
	[4,5] 5,0

	Lk-3.2
	Z
	400
	60
	20
	[4,5] 7,5


I- lásd (16) bekezdés szerint
SZ – szabadon álló, O – oldalhatáron álló, Z– zártsorú”
(2) A Rendelet 26. § (13) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a Klapka utcára és a József Attila utcára néző telkek összevonását.”

6. §

(1) A Rendelet 27. §-a a következő (22) bekezdéssel egészül ki:
„(22) Az Lke-2.1 övezetben egy lakó rendeltetési egység helyezhető el.”

7. §

(1) A Rendelet 29. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:
	AZ ÉPÍTÉSI TELEK

	övezeti
 Jele
	beépítési
 módja
	 legkisebb
kialakítható területe 
m2
	legnagyobb
beépítettsége
%
	minimális
zöldfelületi
aránya 
%
	épületének
[legkisebb] legnagyobb épületmagassága 
(m)

	Vt-1.1
	O
	1000
	60
	20
	7,5

	Vt-1.2
	O
	800
	60
	10
	[3,6] 5,0 ([4,5] 5,5(I))

	Vt-1.3
	O (Z+)
	800
	70
	10
	[6,0] 9,0 (12+)

	Vt-1.4
	O
	1000
	60(K)
	10(K)
	[7,5] 10,0

	Vt-1.5
	O
	2000
	70
	10
	4,5

	Vt-1.6
	O
	1000
	50
	20
	7,5

	Vt-2.1
	SZ
	3000
	40
	20
	[5,0] 7,5

	Vt-2.2
	SZ
	4000
	40
	10
	[6,0] 9,0

	Vt-2.3
	SZ (O+)
	1000
	50
	20
	[4,5] 10,0

	Vt-2.4(II)
	SZ
	700
	70
	10
	[7,5] 12,5

	Vt-2.5
	SZ
	1500
	60
	20
	[4,5] 10,0

	Vt-2.8
	SZ
	1500
	60
	20
	[4,5] 10,0

	Vt-2.9
	SZ
	2500
	40
	30
	[6,0] 9,0

	Vt-3.1(II)
	Z
	800
	80
	10
	[7,5] 10,0 ([6,0] 9,0)IV

	Vt-3.2
	Z
	500
	65
	20
	[3,6] 4,5

	Vt-4.1
	Kt(III)
	K
	K
	K
	14,0

	Vt-4.2
	Kt
	K
	K
	K
	10,0


I  a Petőfi utcára, a Piac térre és a Bajcsy-Zsilinszky utcára néző telkek esetén legkisebb-legnagyobb
épületmagasság: 4,5-5,5 m
II  Lásd még (14) bekezdést
III Kt : Kialakult telepszerű beépítési mód,
IV - a Bajcsy-Zsilinszky utcára néző telkek esetén legkisebb-legnagyobb
K: kialakult beépítés, telekterület és zöldfelület.
SZ – szabadon álló, O – oldalhatáron álló, Z – zártsorú
+ – technológiailag indokolt esetben közhasználatú (iskola, sport stb.) intézmény és kiszolgáló létesítményei elhelyezésekor alkalmazható”

(2) A Rendelet 29. § (14) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A Vt-2.4 és Vt-3.1 építési övezeti besorolású ingatlanokon a legnagyobb beépítettséget teljes mértékben kihasználó beépítés esetén a létesülő rendeltetési egységekhez szükséges parkolókat legalább 50%-ban épületben vagy terepszint alatti gépkocsi tárolóban kell biztosítani.”

(3) A Rendelet 29. § (16) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) Településközpont terület építési övezeteiben a telekre előírt zöldfelületnek – ha az övezeti előírások másként nem rendelkeznek – legalább kétszintűnek kell lennie, amibe a gyepráccsal fedett területek nem számolhatók bele. Az övezeti előírások szerinti, kötelezően megvalósítandó zöldfelület minimum 50%-át egybefüggően kell kialakítani.”

(4) A Rendelet 29. § (22) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(22) Vt-1.5 építési övezet területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, a (2) bekezdés a-f) pontjai szerinti tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. A lakás hasznos alapterületének aránya az épületen belül nem haladhatja meg a 25 %-ot.”

8. §
A Rendelet 31. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:
	AZ ÉPÍTÉSI TELEK

	övezeti
 Jele
	beépítési
 módja
	 legkisebb
kialakítható területe 
m2
	legnagyobb
beépítettsége
%
	minimális
zöldfelületi
aránya 
%
	épületének
legnagyobb épületmagassága 
(m)

	Gksz-1.1
	SZ
	1000
	40
	30
	4,5

	Gksz-1.2
	SZ
	5000
	40
	20
	7,5

	Gksz-1.3
	SZ
	K
	40
	30
	7,5

	Gksz-1.4
	SZ
	5000
	40
	20
	10

	Gksz-1.5
	SZ
	10.000
	40
	20
	10

	Gksz-2.1
	SZ
	2000
	60
	20
	7,5

	Gksz-2.2
	SZ/Z (K)
	3000
	60
	20
	10

	Gksz-2.3
	SZ/Z (K)
	1500
	60
	20
	10


SZ – szabadon álló
K – kialakult beépítési mód és telekméret”

9. §

 (1) A Rendelet 32. §-t megelőző alcímének helyébe a következő alcím lép:
„Egyéb ipari területek”

(2) A Rendelet 32. § (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Egyéb ipari terület a szabályozási terven Gip jellel szabályozott terület.
(2) Egyéb ipari terület építési övezetében nem jelentős zavaró hatású ipari gazdasági tevékenységi célú épületek létesíthetők.
(3) Az egyéb ipari gazdasági területen építmények részleges közművesítés esetén helyezhetők el. Ha a szennyvizek közcsatornába nem vezethetők, akkor a kommunális szennyvíz zárt tárolóban elhelyezhető, technológiai eredetű szennyvíz tisztításáról vagy ártalommentes elhelyezéséről az üzemeltetőnek gondoskodnia kell.”

(3) A Rendelet 32. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:
	AZ ÉPÍTÉSI TELEK

	övezeti
 Jele
	beépítési
 módja
	 legkisebb
kialakítható területe 
m2
	legnagyobb
beépítettsége
%
	minimális
zöldfelületi
aránya %
	épületének
legnagyobb épületmagassága 
(m)

	Gip-1.1
	SZ
	K
	40
	40
	10

	Gip-1.2
	SZ
	5 000
	50
	25
	10


SZ – szabadonálló
K-kialakult telek


10. §

A Rendelet 45. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kiskőrös területén a beépítésre nem szánt területek használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a következő területfelhasználási egységek közé sorolandók:
	Területfelhasználási egységek

	Általános használat szerint
	Sajátos használat szerint

	
	Megnevezés
	Jel

	Zöldterület
	
	Z

	Erdőterület
	Védelmi rendeltetésű erdőterület
	Ev

	
	Gazdasági rendeltetésű erdőterület
	Eg

	Mezőgazdasági terület
	Általános borvidéki mezőgazdasági terület
	Máb

	
	Korlátozott használatú mezőgazdasági terület
	Mko

	Természetközeli terület
	
	Tk

	Vízgazdálkodási terület
	Vízgazdálkodási terület-Vízmeder
	(V)

	
	Vízgazdálkodási terület-Vízmű
	(Vv)

	Különleges terület
	Szabadidőközpont
	Kb-sz

	
	Turisztikai központ
	Kb-t

	
	Napelempark
	Kb-n

	
	Homokbánya
	Kb-h

	
	Fásított köztér, sétány
	Kb-f

	
	Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület
	Kb-hv

	Közlekedési és közműterület
	Közúti közlekedési terület
	KÖu

	
	Vasúti közlekedési terület
	KÖk


„
11. §

A Rendelet 46. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Z-0 jellel szabályozott zöldterületen a Petőfi téren építményként elhelyezhető a vendéglátó rendeltetési egység kiszolgáló létesítményei közül a pavilon. Rendezvények idején ideiglenes jellegű építmények, pavilonok, sátrak elhelyezhetők az övezetben.”


12. §

A Rendelet a következő 57/A. §-sal és az ezt megelőző alcímmel egészül ki:

[bookmark: _Toc421788440]„Különleges terület – honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület (Kb-hv)

57/A. § (1) A szabályozási tervlapon Kb-hv jelű területfelhasználási egység különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület, ahol csak a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el.
(2) A közműveket a terület rendeltetésének megfelelő mértékben kell kiépíteni. Amennyiben a közüzemi vízellátást a terület használata igényli, akkor a keletkező szennyvíz csak zárt szennyvíztározóban helyezhető el.
(3) Az övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:
	AZ ÉPÍTÉSI TELEK

	övezeti Jele
	beépítési módja
	 legkisebb kialakítható területe
m2
	legnagyobb beépítettsége
%
	minimális zöldfelületi aránya
%
	épületének legnagyobb épületmagassága
(m)

	Kb-hv
	SZ
	20 000
	10
	-
	7,5


SZ – szabadonálló”


13. §

(1) Jelen rendelet 1. melléklete szerinti szabályozási tervlapok a Rendelet 1. melléklete szerinti SZT-1 jelű azonos szelvényszámú tervlapjainak helyébe lépnek.
(2) A Rendelet 1.41 és 1.42 mellékletét képező Erdőtelek SZT-2 jelű szabályozási terve és Kiskőrös SZT-3 jelű külterületi szabályozási terve jelen rendelet 2. mellékletében jelölt tervezési területek normatartalmával módosulnak.
(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. függeléke helyébe jelen rendelet függeléke lép.

Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését megelőzően indult folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.




Domonyi László 								dr. Turán Csaba 
  polgármester				                         		                        jegyző



ZÁRADÉK: 	Ez a rendelet az SzMSz 36. § (2) bekezdése alapján 2021. március 26. napján lett kihirdetve.




Kiskőrös, 2021. március 26. 

dr. Turán Csaba
         jegyző
1
